#### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вентиляторы типа ВО 25-188 применяются в стационарных системах вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, а также для подпора воздуха в системах противопожарного оборудования для подачи свежего воздуха при пожаре.

- перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких веществ, волокнистых материалов, паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 0,01 г/м3;

- среднее значение виброскорости внешних источников вибрации в местах установки вентилятора не более 2 мм/с.

Температура окружающей среды от – 40 °С до + 40 °С.

Вентиляторы изготавливаются в климатическом исполнении умеренного (У) и тропического (Т) климата 2-й и 3-й категории размещения по ГОСТ 15150.

При обеспечении защиты двигателя от атмосферных воздействий допускается использование вентиляторов по 1-й категории размещения.

Шумовые характеристики вентиляторов представлены в таблице 1.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры вентиляторов приведены в таблице 2 и на рисунке 1.

Аэродинамические характеристики вентиляторов при температуре 20 °С и атмосферном давлении приведены на рисунке 3.

Технические данные вентиляторов приведены в таблице 3.

Обозначение вентилятора | Суммарный уровень звуковой мощности, дБА, не более | Поправки ΔLW, для расчета уровня звуковой мощности [дБ] в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
ВО 25-188-8 | 107 | 92 | 97 | 105 | 105 | 103 | 96 | 90 | 83
ВО 25-188-9 | 111 | 97 | 102 | 110 | 110 | 108 | 101 | 95 | 88
ВО 25-188-10 | 114 | 100 | 105 | 113 | 113 | 111 | 104 | 98 | 91
ВО 25-188-11,2 | 108 | 94 | 99 | 107 | 107 | 105 | 98 | 92 | 85
ВО 25-188-12,5 | 112 | 98 | 103 | 111 | 111 | 109 | 102 | 96 | 89

Вентилятор осевой ВО 25-188 (8...12,5) состоит из следующих основных узлов: цилиндрического корпуса с фланцами, рабочего колеса, рамы, электродвигателя.

Корпус вентилятора выполнен в виде цилиндрической обечайки. На обечайке с двух сторон имеются фланцы, для соединения с воздуховодами. Для установки на фундамент предусмотрено исполнение на опоре. Электродвигатель установлен внутри обечайки на плите с рёбрами.

Рабочее колесо имеет 12 лопаток, приваренных к составной ступице.

Конструктивно вентилятор выполнен левого вращения. Колесо, вращается по часовой стрелке, если смотреть со стороны всасывания.

Принцип работы вентилятора заключается в перемещении рабочей среды за счет энергии вращения рабочего колеса, установленного на валу электродвигателя.

Двигатели могут быть заменены на двигатели других марок без ухудшения характеристик и показателя надежности вентилятора.