#### НАЗНАЧЕНИЕ

Вентиляторы ВО 12-300 (4...12,5) выполнены в соответствии с техническими условиями ТУ 4861-001-73876510-06. Вентиляторы не рекомендуется устанавливать в системах с повышенными требованиями к уровню шума и для параллельной работы без установки элементов сети.

ВО 12-300 (4...12,5) - из углеродистой стали, предназначенные для перемещения воздуха и газопаровоздушных смесей не вызывающих повышенной коррозии углеродистой стали, с температурой до 40°С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3, а также липких и волокнистых материалов.

ВО 12-300 (4...12,5)В - взрывозащищенные из разнородных металлов, предназначенные для перемещения газопаровоздушных взрывоопасных смесей MA, MB категорий, не вызывающих повышенной коррозии углеродистой стали и латуни, не содержащих взрывчатых веществ, взрывоопасной пыли, с температурой до 40°С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3, а также липких и волокнистых материалов.

ВО 12-300 (4...12,5)В не применимы для перемещения газопаропылевоздушных смесей от технологических установок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются выше температуры их самовоспламенения или находятся под избыточным давлением.