#### НАЗНАЧЕНИЕ

Вентиляторы ВР 300-45 №№2,5…4; ВР 300-45 №№2,5K1…4К1; ВР 300-45 №№2,5Ж…4Ж; 300-45 №№2,5К1М...4К1М выполнены в соответствии с техническими условиями ТУ 4861- 007-73876510-06 и рекомендуются для применения в системах, ограничивающих возможности размещения вентоборудования по габаритам, или требующих стабильных аэродинамических параметров. Достаточно густой ряд вентиляторов ВР 300-45 с достаточно высоким КПД (max-71%) позволяет подобрать наиболее экономичный и эргономичный вариант в режимах с производительностью по воздуху от 600 м3/ч до 8 800 м3/ч и с полным давлением от 250 Па до 1 500 Па. Вентиляторы не предназначены для перемещения сред с содержанием пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3, а также липких и волокнистых материалов. Вентиляторы не рекомендуется устанавливать в системах с повышенными требованиями к уровню шума и для параллельной работы без установки элементов сети.

Вентиляторы ВР 300-45 №№2,5…4 - из углеродистой стали, предназначены для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газопаровоздушных смесей с температурой до 80°С, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали обыкновенного качества (скорость коррозии не выше 0,1 мм в год).

Вентиляторы ВР 300-45 №№2,5K1…4К1 - коррозионностойкие из нержавеющей стали, предназначены для перемещения агрессивных невзрывоопасных газопаровоздушных смесей с температурой до 80°С, не вызывающих ускоренной коррозии нержавеющей стали 12Х18Н10Т (скорость коррозии не выше 0,1 мм в год).

Вентиляторы ВР 300-45 №№2,5К1М...4К1М - коррозионностойкие морозостойкие из нержавеющей стали, предназначены для перемещения агрессивных невзрывоопасных газопаровоздушных смесей с температурой от -50°С до 80°С, не вызывающих ускоренной коррозии нержавеющей стали 12Х18Н10Т (скорость коррозии не выше 0,1мм в год).

Вентиляторы ВР 300-45 №№2,5Ж…4Ж - теплостойкие из углеродистой стали, предназначены для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газопаровоздушных смесей с температурой до 200°С, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали обыкновенного качества (скорость коррозии не выше 0,1 мм в год).

Вентиляторы взрывозащищённые ВР 300-45 №№2,5В…4В; ВР 300-45 №№2,5ВЖ…4ВЖ; ВР 300-45 №№2,5ВК1…4ВК1; ВР 300-45 №№2,5В2…4В2; 300-45 №№2,5ВК1М...4ВК1М выполнены в соответствии с техническими условиями ТУ 4861-007-73876510-06 и могут устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений, относящихся к классам В-Iа, В-IIа, В-Iб по классификации ПУЭ-76. Вентиляторы не предназначены для перемещения сред с содержанием пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3, а также липких и волокнистых материалов. Вентиляторы не допускаются для применения в вентсистемах, перемещающих взрывоопасные пыли, парогазовоздушные смеси от технологических установок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются выше температуры их самовоспламенения или находятся под избыточным давлением.

Вентиляторы ВР 300-45 №№2,5В…4В - из разнородных материалов, предназначены для перемещения в вентиляционных системах взрывоопасных производств пылепарогазовоздушных смесей с температурой до 80 °С, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали обыкновенного качества и латуни (скорость коррозии не выше 0,1 мм в год), для групп взрывоопасной смеси Т1, Т2, Т3 и категорий IIА, IIВ по ГОСТ 12.1.011-78.

Вентиляторы ВР 300-45 №№2,5ВЖ…4ВЖ - теплостойкие из разнородных материалов, предназначены для перемещения в вентиляционных системах взрывоопасных производств пылепарогазовоздушных смесей с температурой до 200°С, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали обыкновенного качества и латуни (скорость коррозии не выше 0,1 мм в год), для групп взрывоопасной смеси Т1, Т2 и категорий IIА, IIВ по ГОСТ 12.1.011- 78.

Вентиляторы ВР 300-45 №№2,5ВК1…4ВК1 - коррозионностойкие из нержавеющей стали, предназначены для перемещения в вентиляционных системах взрывоопасных производств агрессивных пылепарогазовоздушных смесей с температурой до 80°С, не вызывающих ускоренной коррозии нержавеющей стали 12Х18Н10Т и латуни (скорость коррозии не выше 0,1 мм в год), для групп взрывоопасной смеси Т1, Т2, Т3 и категорий IIА, IIВ по ГОСТ 12.1.011-78.

Вентиляторы ВР 300-45 №№2,5ВК1М...4ВК1М - коррозионностойкие морозостойкие из нержавеющей стали, предназначены для перемещения агрессивных невзрывоопасных газопаровоздушных смесей с температурой от -50°С до 80°С, не вызывающих ускоренной коррозии нержавеющей стали 12Х18Н10Т (скорость коррозии не выше 0,1мм в год).

Вентиляторы радиальные ВР 300-45 №№2,5В2…4В2 - из алюминиевых сплавов, предназначены для перемещения в вентиляционных системах взрывоопасных производств агрессивных пылепарогазовоздушных смесей с температурой до 80°С, не вызывающих ускоренной коррозии алюминиевых сплавов (скорость коррозии не выше 0,1 мм в год), для групп взрывоопасной смеси Т1, Т2 и категорий IIА, IIВ, за исключением газопаровоздушных смесей, содержащих окислы железа и взрывоопасных смесей с воздухом коксового газа (IIВТ1), окиси пропилена, окиси этилена, формальдегида, этилтрихлор-этилена, этилена, (IIВТ2), винил-трихлорсилена, этилдихлорсилена (IIВТ3) по ГОСТ 12.1.011-78. Вентиляторы не допускаются для перемещения смесей, содержащих окислы железа.

Вентиляторы радиальные ВР 300-45 №№2,5...4ДУ(400°С) используются для перемещения невзрывоопасных дымовоздушных смесей, не содержащих взрывчатых веществ, волокнистых и липких материалов, токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, с запыленностью не более 10мг/м3.

Вентиляторы радиальные ВР 300-45 №№2,5...4ДУ(600°С) используются для перемещения невзрывоопасных дымовоздушных смесей, не содержащих взрывчатых веществ, волокнистых и липких материалов, токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, с запыленностью не более 10мг/м3.