#### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вентиляторы радиальные ВР 80-75 №№2,5…20 применяются в стационарных системах
кондиционирования воздуха и вентиляции производственных, общественных и жилых
зданий, а также для других санитарно-технических и производственных целей в условиях
умеренного (У) и тропического (Т) 2-ой и 3-й категории размещения по ГОСТ 15150-90. При обеспечении защиты вентилятора и электродвигателя от атмосферных воздействий допускается использование вентиляторов по 1-й категории размещения. Температура окружающей среды от -40°С (в северном исполнении от -50°С) до +40°С (в тропическом исполнении до +45°С). Среднее квадратичное значение виброскорости от внешних источников в местах установки не должно превышать 2 мм/с.

Шумовые характеристики вентиляторов представлены в таблице 1.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры вентиляторов приведены в
таблице 2 и на рисунке 1.

Аэродинамические характеристики вентиляторов при температуре 20°С и атмосферном
давлении приведены на рисунке 3.

Технические данные вентиляторов приведены в таблице 3.

Вентиляторы ВР 80-75 №№8...20 по схеме 5 производятся только с рабочими колесами
номинальных диаметров (D=Dном). Данные по производительности и комплектации
электродвигателями можно узнать, связавшись с менеджерами.

Таблица 1. Шумовые характеристики вентиляторов

Обозначение вентилятора | Частота вращения, об/мин | Октавные уровни звуковой мощности, дБ, в полосах среднегеометрических частот, Гц
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
ВР 80-75-2,5 | 1350 | 64 | 65 | 67 | 72 | 61 | 54 | 44
2850 | 80 | 81 | 88 | 79 | 77 | 69 | 59
ВР 80-75-3,15 | 1350 | 71 | 79 | 72 | 70 | 68 | 60 | 51
2850 | 85 | 88 | 94 | 85 | 84 | 76 | 65
ВР 80-75-4 | 1350 | 79 | 81 | 72 | 70 | 68 | 64 | 51
2850 | 77 | 88 | 90 | 81 | 79 | 75 | 65
ВР 80-75-5 | 930 | 77 | 85 | 78 | 76 | 74 | 66 | 57
1350 | 86 | 94 | 87 | 85 | 83 | 75 | 66
ВР 80-75-6,3 | 930 | 93 | 86 | 84 | 82 | 80 | 77 | 68
1350 | 94 | 102 | 95 | 93 | 91 | 83 | 74
ВР 80-75-8 | 930 | 98 | 94 | 92 | 90 | 88 | 82 | 73
ВР 80-75-10 | 930 | 106 | 101 | 100 | 98 | 95 | 89 | 83
ВР 80-75-12,5 | 730 | 107 | 102 | 99 | 97 | 94 | 91 | 82
ВР 80-75-16 | 480 | 87 | 93 | 92 | 91 | 86 | 79 | 67
730 | 99 | 105 | 104 | 103 | 98 | 91 | 79
ВР 80-75-20 | 420 | 95 | 98 | 91 | 88 | 85 | 80 | 75
500 | 99 | 102 | 94 | 91 | 88 | 83 | 78

Конструкция вентилятора соответствует ГОСТ 5976-90. Вентиляторы ВР 80-75 №№2,5…12,5 схема 1 состоят из рабочего колеса, спирального корпуса, рамы и электродвигателя. Рабочее колесо имеет 12 назад загнутых лопаток специальной формы. Номинальный диаметр (в дм) рабочих колес вентиляторов ВР 80-75 №№2,5…12,5 схема 1 соответствует номеру вентилятора и имеет значения: 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5. Колёса имеют модифицированный ряд промежуточных диаметров, отличающихся от номинального на 5% и на 10% (D/Dном = 0,9; 0,95; 1,05; 1,1). По направлению вращения рабочего колеса, вентиляторы определяются как правые (колесо вращается по направлению вращения часовой стрелки) и левые (колесо вращается против направления вращения часовой стрелки).