#### НАЗНАЧЕНИЕ

Вентиляторы ВР 80-75 №№2,5…20; ВР 80-75 №№2,5K1…20К1; ВР 80-75 №№2,5Ж…20Ж;
ВР 80-75 №№2,5К1М...20К1М выполнены в соответствии с техническими условиями 4861-007-73876510-06 и рекомендуются для применения в системах, требующих высокий КПД (max-84%), низкий уровень шума, а также в установках с параллельной работой нескольких вентиляторов. Широкий ряд вентиляторов ВР 80-75 позволяет подобрать наиболее экономичный и эргономичный вариант в режимах с производительностью по воздуху от 370 м3/ч до 54 500 м3/ч и с полным давлением от 80 Па до 1 400 Па. Вентиляторы не предназначены для перемещения сред с содержанием пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3, а также липких и волокнистых материалов.

Вентиляторы ВР 80-75 №№2,5…20 - из углеродистой стали, предназначены для
перемещения воздуха и других невзрывоопасных газопаровоздушных смесей с температурой
до 80°С, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали обыкновенного качества
(скорость коррозии не выше 0,1 мм в год).

Вентиляторы ВР 80-75 №№2,5K1…20К1 - коррозионностойкие из нержавеющей стали,
предназначены для перемещения агрессивных невзрывоопасных газопаровоздушных смесей с температурой до 80°С, не вызывающих ускоренной коррозии нержавеющей стали 12Х18Н10Т(скорость коррозии не выше 0,1 мм в год).

Вентиляторы ВР 80-75 №№2,5К1М...20К1М - коррозионностойкие морозостойкие из
нержавеющей стали, предназначены для перемещения агрессивных невзрывоопасных
газопаровоздушных смесей с температурой от -50°С до 80°С, не вызывающих ускоренной
коррозии нержавеющей стали 12Х18Н10Т (скорость коррозии не выше 0,1мм в год).

Вентиляторы ВР 80-75 №№2,5Ж…20Ж - теплостойкие из углеродистой стали, предназначены для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газопаровоздушных
смесей с температурой до 200°С, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали
обыкновенного качества (скорость коррозии не выше 0,1 мм в год).

Вентиляторы взрывозащищённые ВР 80-75 №№2,5…12,5В; ВР 80-75 №№2,5В…
12,5ВЖ; ВР 80-75 №№2,5ВК1…12,5ВК1; ВР 80-75 №№2,5В2…12,5В2; ВР 80-75
№№2,5ВК1М...12,5ВК1М выполнены в соответствии с техническими условиями ТУ 4861-
007-73876510-06 и могут устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений, относящихся к классам В-Iа, В-IIа, В-Iб по классификации ПУЭ-76. Вентиляторы не предназначены для перемещения сред с содержанием пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3, а также липких и волокнистых материалов. Вентиляторы не допускаются для применения в вентсистемах, перемещающих взрывоопасные пыли, парогазовоздушные смеси от технологических установок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются выше температуры их самовоспламенения или находятся под избыточным давлением.

Вентиляторы ВР 80-75 №№2,5В…12,5В - из разнородных материалов, предназначены для
перемещения в вентиляционных системах взрывоопасных производств пылепарогазовоздушных смесей с температурой до 80°С, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали обыкновенного качества и латуни (скорость коррозии не выше 0,1 мм в год), для групп взрывоопасной смеси Т1, Т2, Т3 и категорий IIА, IIВ по ГОСТ 12.1.011-78.
Вентиляторы ВР 80-75 №№2,5ВЖ…12,5ВЖ - теплостойкие из разнородных материалов,
предназначены для перемещения в вентиляционных системах взрывоопасных производств
пылепарогазовоздушных смесей с температурой до 200°С, не вызывающих ускоренной
коррозии углеродистой стали обыкновенного качества и латуни (скорость коррозии не выше
0,1 мм в год), для групп взрывоопасной смеси Т1, Т2 и категорий IIА, IIВ по ГОСТ 12.1.011-
78.

Вентиляторы ВР 80-75 №№2,5ВК1…12,5ВК1 - коррозионностойкие из нержавеющей стали,
предназначены для перемещения в вентиляционных системах взрывоопасных производств
агрессивных пылепарогазовоздушных смесей с температурой до 80°С, не вызывающих
ускоренной коррозии нержавеющей стали 12Х18Н10Т и латуни (скорость коррозии не выше
0,1 мм в год), для групп взрывоопасной смеси Т1, Т2, Т3 и категорий IIА, IIВ по ГОСТ
12.1.011-78.

Вентиляторы ВР 80-75 №№2,5ВК1М...12,5ВК1М - коррозионностойкие морозостойкие
из нержавеющей стали, предназначены для перемещения агрессивных невзрывоопасных
газопаровоздушных смесей с температурой от -50°С до 80°С, не вызывающих ускоренной
коррозии нержавеющей стали 12Х18Н10Т (скорость коррозии не выше 0,1мм в год).
Вентиляторы радиальные ВР 80-75 №№2,5В2…12,5В2 - из алюминиевых сплавов,
предназначены для перемещения в вентиляционных системах взрывоопасных производств
агрессивных пылепарогазовоздушных смесей с температурой до 80°С, не вызывающих
ускоренной коррозии алюминиевых сплавов (скорость коррозии не выше 0,1 мм в год), для
групп взрывоопасной смеси Т1, Т2 и категорий IIА, IIВ ,за исключением газопаровоздушных
смесей , содержащих окислы железа и взрывоопасных смесей с воздухом коксового газа
(IIВТ1), окиси пропилена , окиси этилена , формальдегида, этилтрихлор-этилена, этилена,
(IIВТ2), винил-трихлорсилена, этилдихлорсилена (IIВТ3) по ГОСТ 12.1.011-78. Вентиляторы не допускаются для перемещения смесей, содержащих окислы железа.

Вентиляторы применяются в соответствии со СНиП 2.04-05, для перемещения невзрывоопасных дымовоздушных смесей, не содержащих взрывчатых веществ, волокнистых и липких материалов, токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров, в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, с запылённостью не боле 10мг/м3

Стойкость вентиляторов:

ВР 80-75№№2,5..12,5ДУ(400) – с температрурой дымовоздушных смесей не более 400°С –
не менее 120 минут;

ВР 80-75№№2,5..12,5ДУ(600) – с температрурой дымовоздушных смесей не более 600°С –
не менее 90 минут;