#### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вентиляторы типа ВО 12-300 применяются в стационарных системах кондиционирования воздуха и вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических и производственных целей.

Температура окружающей среды от -40°С до + 40°С.

Вентиляторы изготавливаются в климатическом исполнении умеренного климата (У) 3-й категории размещения по ГОСТ 15150.

При обеспечении защиты двигателя от атмосферных воздействий допускается использование вентиляторов по 1-й и 2-й категории размещения.

Шумовые характеристики вентиляторов представлены в таблице 1.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры вентиляторов приведены в таблице 2 и на рисунке 1.

Шумовые характеристики вентиляторов приведены в таблице 1.

Аэродинамические характеристики вентиляторов при температуре 20°С и атмосферном давлении приведены на рисунке 2.

Технические данные вентиляторов приведены в таблице 3 и 4.

Таблица 1. Шумовые характеристики вентиляторов

Обозначение вентилятора | Частота вращения колеса, об/мин | Суммарный уровень звуковой мощности, дБА, не более | Поправки ΔLW, для расчета уровня звуковой мощности [дБ] в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
ВО 12-300-4 | 1350 | 85 | 80 | 82 | 83 | 84 | 80 | 75 | 65 | 60
2820 | 100 | 96 | 97 | 98 | 99 | 96 | 93 | 83 | 78
ВО 12-300-5 | 1350 | 93 | 88 | 90 | 91 | 92 | 88 | 83 | 73 | 68
ВО 12-300-6,3 | 915 | 90 | 85 | 87 | 88 | 89 | 85 | 80 | 70 | 65
1395 | 100 | 95 | 97 | 98 | 99 | 95 | 91 | 81 | 76
ВО 12-300-8 | 930 | 94 | 89 | 91 | 92 | 93 | 89 | 84 | 74 | 69
1430 | 104 | 99 | 101 | 102 | 103 | 99 | 94 | 84 | 79
ВО 12-300-10 | 950 | 105 | 100 | 102 | 103 | 104 | 100 | 95 | 85 | 81
ВО 12-300-12,5 | 730 | 105 | 100 | 102 | 103 | 104 | 100 | 95 | 85 | 80
950 | 110 | 105 | 107 | 108 | 109 | 105 | 100 | 90 | 85

Вентилятор осевой ВО 12-300 (4...12,5) состоит из следующих основных узлов: цилиндрического корпуса с фланцами, рабочего колеса, рамы, электродвигателя. Для вентиляторов ВО-12-300 (4...6,3) рамы изготавливают по заказу потребителя.

Корпус вентилятора выполнен в виде цилиндрической обечайки. На обечайке с двух сторон имеются фланцы для соединения с воздуховодами. Для установки на фундамент предусмотрено исполнение на опоре. Электродвигатель установлен внутри обечайки на плите с рёбрами.

Рабочее колесо имеет три лопатки, приваренные к составной ступице.

Конструктивно вентилятор выполнен правого вращения. Колесо вращается по часовой стрелке, если смотреть со стороны всасывания.

Принцип работы вентилятора заключается в перемещении рабочей среды за счет энергии вращения рабочего колеса, установленного на валу электродвигателя.

Двигатели могут быть заменены на двигатели других марок без ухудшения характеристик и показателя надежности вентилятора.