#### ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Таблица 1. Габаритные и присоединительные размеры

Обозначение | d, мм | D1, мм | D2, мм | Dk, мм | D*, мм | H*, мм | d1, мм | dk, мм | N | e, мм
ВКР 3.55 | 355 | 772 | 842 | 430 (385) | 540 | 420 | 14 | М6-8g | 6 | 1,78
ВКР-4 | 400 | 772 | S42 | 430 | 600 | 480 | 14 | М6-8g | 6 | 2
ВКР-4,5 | 450 | 772 | 842 | 530 | 660 | 500 | 14 | M6-8g | 6 | 2,25
ВКР-5 | 500 | 772 | 842 | 530 | 720 | 560 | 14 | М6-8g | 8 | 02.май
ВКР-5,6 | 560 | 772 | 842 | 530 (590) | 780 | 600 | 14 | М6-8g | 8 | 02.авг
ВКР-6,3 | 630 | 772 | 842 | 660 | 830 | 750 | 14 | М6-8g | 8 | 3,15
ВКР-7,1 | 710 | 772 | 842 | 660 | 860 | 840 | 14 | М6-8g | 8 | 3,55
ВКР-8 | 800 | 1072 | 1100 | 830 | 1100 | 1115 | 14 | 10 | 12 | 4
ВКР-9 | 900 | 1072 | 1100 | 830 | 1240 | 1250 | 14 | 10 | 12 | 4,5
ВКР-10 | 1000 | 1272 | 1400 | 1040 | 1400 | 1450 | 16 | 10 | 16 | 5
ВКР-11,2 | 1120 | 1272 | 1400 | 1040 | 1540 | 1560 | 16 | 12 | 16 | 5,6
ВКР-12,5 | 1250 | 1522 | 1650 | 1295 | 1600 | 1700 | 16 | 12 | 18 | 6,3

*Размеры для справок.
Размеры в скобках - по специальному заказу (нестандартные обратные клапаны)

МОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРОВ С КЛАПАНОМ И ПОДДОНОМ, НА КРЫШЕ

Таблица 2

Обозначение вентилятора | Дополнительная комплектация
Стакан | Клапан | Поддон к стакану
Dст, | Нст, | Масса, | Dкл, | D1кл, | D2кл, | Нкл, | d, | n, | Масса, | Dпод, | D1под, | Масса,
мм | мм | кг | мм | мм | мм | мм | мм | шт | кг | мм | мм | кг
ВКР-3,55 | 720 | 600 | 43 | 355 | 385 | 415 | 250 | 7 | 6 | 6 | 700 | 990 | 22
ВКР-4 | 400 | 430 | 460 | 7
ВКР-5 | 500 | 530 | 560 | 8 | 9
ВКР-5,6 | 560 | 590 | 620 | 300 | 11
ВКР-6,3 | 630 | 66 | 690 | 400 | 13
ВКР-7,1
ВКР-8 | 1020 | 630 | 59 | 800 | 830 | 860 | 10 | 12 | 15 | 1000 | 1160 | 26
ВКР-9
ВКР-10 | 1220 | 700 | 75 | 1000 | 1040 | 1080 | 16 | 20 | 1200 | 1360 | 30
ВКР-11,2
ВКР-12,5 | 1410 | 86 | 1250 | 1290 | 1330 | 475 | 12 | 18 | 27 | 1400 | 1610 | 41

Вентиляторы ВКР 8...ВКР 12,5 поставляются в комплекте с виброизоляторами.

Вентилятор ВКР представляет собой расположенное внутри основания лопастное рабочее колесо, которое приводится во вращение электродвигателем. Электродвигатель крепится к опоре снаружи основания и располагается вертикально. Рабочее колесо установлено непосредственно на валу электродвигателя и вращается по часовой стрелке, если смотреть со стороны всасывания (снизу). На валу электродвигателя вентилятора для дымоудаления установлен осевой «отбойный» вентилятор. От атмосферного воздействия электродвигатель закрыт кожухом.

Все элементы вентиляторов для дымоудаления выполнены из стали с жаростойким лакокрасочным покрытием. Рабочее колесо изготавливается из углеродистых сталей, обеспечивающих работу при t до 400°С в течение 120 минут и из термостойких сталей (10ХСНД), обеспечивающих работу при t до 600°С в течение 90 минут. Работоспособность вентиляторов при высокой температуре перемещаемой среды обеспечивается специальными конструктивными мерами, позволяющими уменьшить тепловой поток к валу электродвигателя до допустимого уровня.

При вращении электродвигателя газовоздушная среда под воздействием лопаток поступает в колесо снизу, меняет направление на радиальное и, получая приращение давления в межлопаточном пространстве, выбрасывается в стороны через боковые отверстия станины наружу.

Основание служит для монтажа вентилятора и является опорой для электродвигателя. Основание содержит верхний и нижний диски, которые скреплены стойками, расположенными по окружности. Нижний диск выполнен с входным коллектором рабочего колеса.

Рабочее колесо служит для передачи энергии от электродвигателя газовоздушной среде, перемещаемой вентилятором. Оно содержит несущий и покрывной диски, соединенные 12-ю сильно загнутыми назад лопатками.