#### НАЗНАЧЕНИЕ

Вентиляторы ВКР (3,55…12,5) выполнены в соответствии с техническими условиями ТУ 4861-003-73876510-06 и применяются в стационарных системах вытяжной вентиляции производственных, общественных и жилых зданий. Устанавливаются на кровле. Достаточно густой ряд вентиляторов ВКР позволяет подобрать наиболее экономичный и эргономичный вариант в режимах с производительностью по воздуху от 1140 м³/ч до 64000 м³/ч и с полным давлением от 0 до 1000 Па. Вентиляторы не предназначены для перемещения сред с содержанием пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3, а также липких и волокнистых материалов. Вентиляторы не рекомендуется устанавливать в системах с повышенными требованиями к уровню шума и для параллельной работы без установки элементов сети.

ВКР (3,55...12,5) - общего назначения из углеродистой стали, предназначены для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газопаровоздушных сред, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, а температура не выше 80 °С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3, а также липких и волокнистых материалов.

ВКР (3,55…12,5)К1 - коррозионно-стойкие из нержавеющей стали, предназначены для перемещения агрессивных невзрывоопасных газопаровоздушных сред, с температурой не выше 80 °С, в которых стойкость нержавеющей стали выше стойкости стали обыкновенного качества, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3, а также липких и волокнистых материалов.

ВКР (3,55...12,5)Ж - теплостойкие из углеродистой стали предназначены для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газопаровоздушных сред, агрессивность которых по отношению углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивность воздуха с температурой до 200 °С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3, а также липких и волокнистых материалов.

ВКР (3,55...12,5)К1Ж - коррозионно-стойкие теплостойкие из нержавеющей стали, предназначены для перемещения агрессивных невзрывоопасных газопаровоздушных сред, в которых стойкость нержавеющей стали выше стойкости углеродистой стали обыкновенного качества, а температура не выше 200 °С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3, а также липких и волокнистых материалов.

ВКР (3,55...12,5)К1М - коррозионно-стойкие морозостойкие из нержавеющей стали, предназначены для перемещения агрессивны) невзрывоопасных газопаровоздушных сред, в которых стойкость нержавеющей стали выше стойкости углеродистой стали обыкновенного качества, при температуре не выше 80 °С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3, а также липких и волокнистых материалов.

ВКР (3,55...12,5)В - взрывозащищенные из разнородных металлов, предназначены для перемещения газопаровоздушных взрывоопасных смесей IIА, IIВ категорий, не вызывающих повышенной коррозии углеродистой стали и латуни, с температурой до 80 °С не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3, а также липких и волокнистых материалов.

ВКР (3,5...12,5)ВК1 - взрывозащищенные коррозионно-стойкие из нержавеющей стали и латуни, предназначены для перемещения газопаровоздушных взрывоопасных смесей IIА, IIВ категорий, не вызывающих повышенной коррозии нержавеющей стали и латуни, с температурой до 80 °С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3, а также липких и волокнистых материалов.

ВКР (3,55...12,5)ВЖ - взрывозащищенные теплостойкие из разнородных металлов, предназначены для перемещения газопаровоздушных взрывоопасных смесей IIА, IIВ категорий, не вызывающих повышенной коррозии углеродистой стали и латуни, с температурой до 200 °С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3, а также липких и волокнистых материалов.

ВКР (3,55...12,5)ВК1Ж - взрывозащищенные коррозионно-стойкие теплостойкие из нержавеющей стали и латуни, предназначены для перемещения газопаровоздушных взрывоопасных смесей IIА, IIB категорий, не вызывающих повышенной коррозии нержавеющей стали и латуни, с температурой до 200 °С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3 , а также липких и волокнистых материалов.

ВКР (3,55...12,5)ВК1М - взрывозащищенные коррозионно-стойкие морозостойкие из разнородных металлов, предназначены для перемещения газопаровоздушных взрывоопасных смесей IIА, IIВ категорий, не вызывающих повышенной коррозии нержавеющей стали и латуни, с температурой до 80 °С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1г/м3, а также липких и волокнистых материалов.

Не применимы для перемещения газопаровоздушных смесей от технологических установок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются выше температуры их самовоспламенения или находятся под избыточным давлением.

ВКР (3,55...12,5)ДУ предназначены для удаления возникающих при пожаре газов и одновременного отвода тепла за пределы обслуживаемого помещения или здания с целью проведения работ по борьбе с пожаром и спасению людей. Применяются в аварийных системах вытяжной вентиляции производственных, общественных, жилых, административных и других помещений. Выполнены в соответствии с ТУ 4861-002-73876510-06.

Вентиляторы, не предназначены для использования в режиме общеобменной вентиляции (модели ВКР ДУ, ВКРС ДУ, ВКРФ), во время пусконаладочных, приемочных и периодических испытаний имеют допускаемую продолжительность непрерывной работы не более 30 минут. Это вызвано тем, что при температуре перемещаемой среды, соответствующей обычной температуре воздуха в обслуживающем помещении, электродвигатели указанных вентиляторов перегружены до 50%.

При работе вентилятора в штатном режиме при перемещении газовоздушной смеси, образующейся при пожаре, перегрузка электродвигателя отсутствует.

Вентиляторы для дымоудаления предназначены для перемещения образующихся при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 400°С в течение 120 минут и до 600°С в течение 90 минут согласно СНиП 2.04-05.

Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать взрывоопасных газовых смесей и иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, не содержать липких веществ, волокнистых и абразивных материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1г/м3.

Окружающая среда должна быть невзрывоопасной, не содержать токопроводящую пыль, агрессивные газы и пары в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.