#### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вентиляторы радиальные ВР 300-45 №№2,5…4 применяются в стационарных системах кондиционирования воздуха и вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических и производственных целей в условиях умеренного (У) и тропического (Т) 2-ой и 3-й категории размещения по ГОСТ 15150-90. При обеспечении защиты вентилятора и электродвигателя от атмосферных воздействий допускается использование вентиляторов по 1-й категории размещения. Температура окружающей среды от -40°С (в северном исполнении от -50°С) до +40°С (в тропическом исполнении до +45°С). Среднее квадратичное значение виброскорости от внешних источников в местах установки не должно превышать 2 мм/с. При работе вентиляторов в составе вытяжных вентиляционных систем необходимо применять дроссель-регулирующие устройства, для исключения перегрузки электродвигателя.

Шумовые характеристики вентиляторов представлены в таблице 1.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры вентиляторов приведены в таблице 2 и на рисунке 1.

Аэродинамические характеристики вентиляторов при температуре 20°С и атмосферном давлении приведены на рисунке 3.

Технические данные вентиляторов приведены в таблице 3.

Таблица 1. Шумовые характеристики вентиляторов

Обозначение вентилятора | Частота вращения, об/мин | Октавные уровни звуковой мощности, дБ, в полосах среднегеометрических частот, Гц
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
ВР 300-45-2,5 | 1350 | 77 | 78 | 79 | 74 | 72 | 70 | 83
2850 | 92 | 93 | 94 | 95 | 90 | 88 | 100
ВР 300-45-3,15 | 920 | 76 | 82 | 69 | 66 | 59 | 56 | 83
1400 | 83 | 85 | 91 | 78 | 75 | 68 | 92
ВР 300-45-4 | 930 | 83 | 85 | 81 | 78 | 75 | 68 | 87
1430 | 93 | 92 | 94 | 91 | 88 | 75 | 96

Конструкция вентилятора дана по ГОСТ 5976-90. Вентиляторы ВР 300-45 №№2,5…4 состоят из рабочего колеса, спирального корпуса, рамы и электродвигателя. Рабочее колесо имеет 34 вперёд загнутых цилиндрические лопатки. Номинальный диаметр (в дециметрах) рабочих колес вентиляторов ВР 300-45 №№2,5…4 соответствует номеру вентилятора и имеет значения: 2,5; 3,15; 4. По направлению вращения рабочего колеса, вентиляторы определяются как правые (колесо вращается по направлению вращения часовой стрелки) и левые (колесо вращается против направления вращения часовой стрелки). Корпус изготавливается с использованием закаточного шва, что позволяет достигнуть прочности и избежать протечек воздуха. Корпус вентилятора может быть установлен в положение указанное на рисунке 2 по направлению входного патрубка. На входе и выходе корпусов имеются присоединительные фланцы, соответствующим размерам по ГОСТ 26270-84 “Фланцы вентиляционные”. Корпус и электродвигатель устанавливаются при помощи болтов на раму из сваренного гнутого профиля. Рама может устанавливаться жестко на фундамент или на виброизоляторы. Колесо устанавливается непосредственно на вал электродвигателя.