#### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вентиляторы типа ВО 30-160 применяются в стационарных системах вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, а также для подпора воздуха в системах противопожарного оборудования для подачи свежего воздуха при пожаре. - перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких веществ, волокнистых материалов, паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 0,01 г/м3; - среднее значение виброскорости внешних источников вибрации в местах установки вентилятора не более 2 мм/с. Температура окружающей среды от – 40 °С до + 40 °С.

Вентиляторы изготавливаются в климатическом исполнении умеренного (У) и тропического (Т) климата 2-й и 3-й категории размещения по ГОСТ 15150. При обеспечении защиты двигателя от атмосферных воздействий допускается использование вентиляторов по 1-й категории размещения. Габаритные, установочные и присоединительные размеры вентиляторов приведены в таблице 2 и на рисунке 1.

Вентилятор осевой ВО 30-160 (6.3...12,5) состоит из следующих основных узлов: цилиндрического корпуса с фланцами, рабочего колеса, рамы, электродвигателя. Корпус вентилятора выполнен в виде цилиндрической обечайки. На обечайке с двух сторон имеются фланцы, для соединения с воздуховодами. Для установки на фундамент предусмотрено исполнение на опоре. Электродвигатель установлен внутри обечайки на плите с рёбрами. Рабочее колесо имеет 12 лопаток, приваренных к составной ступице.

Конструктивно вентилятор выполнен левого вращения. Колесо, вращается по часовой стрелке, если смотреть со стороны всасывания. Принцип работы вентилятора заключается в перемещении рабочей среды за счет энергии вращения рабочего колеса, установленного на валу электродвигателя.

Двигатели могут быть заменены на двигатели других марок без ухудшения характеристик и показателя надежности вентилятора.

Таблица 2

Обозначение | А | А1 | В | D | D1 | D2 | d | H | H1 | lmax | l1 | l2
ВО 30-160-4,0 | 300 | 170 | 350 | 400 | 280 | 430 | 12 | 495 | 265 | 350 | 200 | 100
ВО 30-160-5,0 | 360 | 220 | 450 | 500 | 350 | 530 | 12 | 600 | 320 | 400 | 250 | 100
ВО 30-160-6,3 | 440 | 280 | 580 | 630 | 440 | 660 | 12 | 715 | 370 | 500 | 320 | 120
ВО 30-160-7,1 | 545 | 350 | 650 | 710 | 500 | 740 | 14 | 785 | 400 | 600 | 440 | 120
ВО 30-160-8,0 | 610 | 450 | 750 | 800 | 560 | 830 | 14 | 900 | 420 | 700 | 500 | 140
ВО 30-160-9,0 | 650 | 450 | 850 | 900 | 630 | 940 | 14 | 1020 | 480 | 710 | 500 | 140
ВО 30-160-10,0 | 730 | 460 | 950 | 1000 | 700 | 1040 | 18 | 1110 | 530 | 760 | 510 | 170
ВО 30-160-11,2 | 790 | 500 | 1050 | 1120 | 785 | 1170 | 18 | 1250 | 590 | 820 | 560 | 170
ВО 30-160-12,5 | 990 | 560 | 1200 | 1250 | 875 | 1295 | 18 | 1340 | 655 | 940 | 620 | 200