#### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вентиляторы радиальные ВР 280-46 №№2,5…12,5 применяются в стационарных системах кондиционирования воздуха и вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических и производственных целей в условиях умеренного (У) и тропического (Т) 2-ой и 3-й категории размещения по ГОСТ 15150-90. При обеспечении защиты вентилятора и электродвигателя от атмосферных воздействий допускается использование вентиляторов по 1-й категории размещения. Температура окружающей среды от -40°С (в северном исполнении от -50°С) до +40°С (в тропическом исполнении до +45°С). Среднее квадратичное значение виброскорости от внешних источников в местах установки не должно превышать 2 мм/с. При работе вентиляторов в составе вытяжных вентиляционных систем необходимо применять дроссель-регулирующие устройства, для исключения перегрузки электродвигателя.

Шумовые характеристики вентиляторов представлены в таблице 1.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры вентиляторов приведены в таблице 2 и на рисунке 1.

Аэродинамические характеристики вентиляторов при температуре 20°С и атмосферном давлении приведены на рисунке 3.

Технические данные вентиляторов приведены в таблице 3.

Таблица 1. Шумовые характеристики вентиляторов

Обозначение вентилятора | Частота вращения, об/мин | Октавные уровни звуковой мощности, дБ, в полосах среднегеометрических частот, Гц
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
ВР 280-46-2,5 | 1357 | 74 | 78 | 80 | 76 | 72 | 67 | 59
2850 | 93 | 97 | 99 | 95 | 91 | 86 | 78
ВР 280-46-3,15 | 915 | 73 | 77 | 79 | 75 | 71 | 66 | 58
1395 | 82 | 86 | 88 | 84 | 80 | 75 | 67
ВР 280-46-4 | 920 | 80 | 84 | 86 | 82 | 78 | 73 | 65
1440 | 91 | 95 | 97 | 93 | 89 | 84 | 76
ВР 280-46-5 | 970 | 88 | 92 | 94 | 90 | 86 | 81 | 73
1460 | 98 | 102 | 104 | 100 | 96 | 91 | 83
ВР 280-46-6,3 | 730 | 89 | 93 | 95 | 91 | 87 | 82 | 74
970 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 90 | 82
ВР 280-46-8 | 730 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 90 | 82
985 | 104 | 108 | 110 | 106 | 102 | 97 | 89
ВР 280-46-10 | 450 | 93 | 97 | 99 | 95 | 91 | 86 | 78
503 | 96 | 100 | 102 | 98 | 94 | 89 | 81
580 | 99 | 103 | 105 | 101 | 97 | 92 | 84
642 | 101 | 105 | 107 | 103 | 99 | 94 | 86

Конструкция вентилятора соответствует ГОСТ 5976-90. Вентиляторы ВР 280-46 №№2,5…12,5 состоят из рабочего колеса, спирального корпуса, рамы и электродвигателя. Рабочее колесо имеет 32 вперёд загнутые цилиндрические лопатки. Номинальный диаметр (в дециметрах) рабочих колес вентиляторов ВР 280-46 №№2,5…12,5 соответствует номеру вентилятора и имеет значения: 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5. По направлению вращения рабочего колеса, вентиляторы определяются как правые (колесо вращается по направлению вращения часовой стрелки) и левые (колесо вращается против направления вращения часовой стрелки). Корпус изготавливается с использованием закаточного шва, что позволяет достичь прочности и избежать протечек воздуха. Корпус вентилятора может быть установлен в положение указанное на рисунке 3 по направлению выходного патрубка. На входе и выходе корпусов имеются присоединительные фланцы, соответствующим размерам по ГОСТ 26270-84 “Фланцы вентиляционные”. Корпус и электродвигатель устанавливаются при помощи болтов на раму из сваренного гнутого профиля. Рама может устанавливаться жестко на фундамент или на виброизоляторы. Колесо устанавливается непосредственно на вал электродвигателя.